  

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Bodenplatte so oben    3. Regalleisten 2 Stück abgerundet vorne aufleimen!    5. Leisten 2x hinten einleimen Schräge beachten!    7. Thekenvorderwand einleimen | 2. Rückwand einleimen so richtig    4. Leisten 2 Stück hinten klein (rechts) und 2 Stück Leisten für Vorne lang (links)    6. Seitenwände 2 Stück Theke Schräge beachten und richtig einleimen!    8. Leisten vorne und Verblendung oben einleimen (Einsteckrichtung beachten)    9. Dach und Verblendung (Verblendung abgerundet unten einleimen!) |
| 10. Nach dem Trocknen der einzelnen Teile das Dach umdrehen und einleimen!  Viel Spaß  Erika Fischl |  |